Kolbudy, 25 października 2021 roku

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści SWZ zamówienia publicznego na Budowę ulicy Grzybowej, Pieczarkowej i Rydzowej w Pręgowie nr IR.271.18.2021.

Zamawiający zgodnie z w./w przepisami przekazuje treść zapytania z dnia 22.10.2021r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**TREŚĆ PYTAŃ:**

1. Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest zakres zamówienia? Wg SWZ długość odcinka wynosi ok 652 mb, natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że długość odcinka wynosi 622,45 mb.
2. Zgodnie z uzgodnieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Konserwator nałożył na Inwestora obowiązek zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych. Prosimy o potwierdzenie, że w/w nadzór znajduje się po stronie Zamawiającego.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy regulacja wysokościowa studni i zaworów polega wyłącznie na regulacji wysokościowej, tj. bez wymiany elementów na nowe.
4. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?
5. Prosimy o informacją, w którym miejscu (brak zaznaczenia na planie sytuacyjnym) znajduje się umocnienie skarp brukiem kamiennym.
6. Prosimy o informację, ile tak naprawdę jest drzew do wycinki? Wg przedmiaru jest do wycinki: 11 drzew, 7 drzew o średnicy od 16 do 35 cm i 1 drzewo o średnicy od 36 do 45 cm – razem 19 drzew. Natomiast wg planu sytuacyjnego do wycinki jest tylko 7 drzew. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i zmieszczenie inwentaryzacji zieleni na podstawie której wystąpiono o pozwolenie na wycinkę.
7. Prosimy o potwierdzenie, że wjazdy należy wykonać z kostki koloru grafitowego. Wg projekcie znajdują się rozbieżne informacje. I tak w opisie jest kostka grafitowa:



W konstrukcji nawierzchni jest już kostka szara:



1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje zabezpieczenia sieci gazowych.
2. Prosimy o informację, czy oprócz wylotu betonowego oraz sepatora lamelowego, coś jeszcze nie wchodzi w zakres zamówienia?

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Długość odcinka wynosi 622,45 m.
2. Gmina zapewnia nadzór archeologiczny.
3. Należy wykonać regulację wysokościową studni i zaworów. W przypadku natrafienia na elementy uszkodzone należy je wymienić na nowe.
4. Tak, zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew nr ROŚ.613.15.2021.MD z dnia 18.02.2021. Decyzja jest załącznikiem do projektu budowlanego.
5. Umocnienie skarp brukiem kamiennym należy wykonać na rowie w ulicy Wodociągowej. Ten zakres został wyłączony z realizacji.
6. Do wycinki przewidziano 19 drzew. Z realizacji została wyłączona wycinka drzewa nr 1 (brzoza) na działce nr 109/3.
7. Zjazdy należy wykonać z kostki w kolorze grafitowym.
8. Według aktualnej wiedzy i stanu na dzień sporządzania projektu nie uwzględnia się zabezpieczenia sieci gazowych.
9. Z realizacji zostały wyłączone roboty wskazane na załączniku graficznym na działce nr 107 i 109/3.

W załączeniu informacja o wycince drzew i wyłączeniu z opracowania.

Z poważaniem