Kolbudy, 3 luty 2022 roku

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu wiejskiego w Ostróżkach na terenie Gminy Kolbudy nr IR.271.4.2022.

Zamawiający zgodnie z w./w przepisami przekazuje treść pytań z dnia 28 i 31.01.2022r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**TREŚĆ PYTAŃ:**

1. Proszę o potwierdzenie, czy prace wzmacniające brzeg stawu miałyby by obejmować wyłącznie część powyżej lustra wody i nie obejmują walca wegetacyjnego a jedynie rozłożenie maty wegetacyjnej?
2. Czy zakresem prac objęte są również bariery chodnikowe U11 zaprojektowane przy przepustach? Byłoby to logiczne biorąc pod uwagę
3. Wykonawca nie znajduje przęseł ogrodzenia brzegu stawu odpowiadających załączonej grafice. Proszę o podanie co najmniej dwóch producentów lub określenie parametrów dla materiałów z jakich przęsła mają zostać wykonane.
4. Czy zakres zamówienia obejmuje elementy wymienione w rozdziale iii opis przedmiotu zamówienia pkt 1.3 SWZ czy cały zakres objęty projektem budowlanym w tym dostawę urządzeń zabawowych, boiska o nawierzchni sportowej ?
5. Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu prac dotyczącego zabezpieczania brzegu stawu oraz cieków wodnych w postaci faszyny z maty kokosowej w szczególności czy zakres prac obejmuje wykonanie robót poniżej poziomu lustra wody tj. wykonanie kosza siatkowo kamiennego, umocnienia skarpy 25 cm warstwą grubego żwiru itp. W przypadku realizacji robót poniżej poziomu gruntu proszę o wskazanie ilości oraz miejsce odpompowania wody ze stawu.
6. Proszę o podanie powierzchni zabezpieczania brzegu stawu.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Zakres zamówienia obejmuje prace wzmacniające brzeg stawu powyżej i poniżej lustra wody – zgodnie z dokumentacją projektową opis pkt 3.8 oraz rys. nr A.09.
2. Zakres prac obejmuje bariery chodnikowe szczeblinkowe U11 – zgodnie z dokumentacją projektową rys. Z.02.
3. Zamawiający nie może wskazywać konkretnych producentów. Płotek ogrodowy modułowy ma być wykonany zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej – opis pkt 3.7 oraz rys. A.07. Na etapie realizacji, przed zamówieniem i wbudowaniem ogrodzenia brzegów Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
4. Zakres zamówienia obejmuje elementy wymienione w rozdziale III OPZ pkt 1.3. SWZ. Jest to opis ogólny elementów zamówienia, wszelkie szczegóły tych elementów zamówienia zawarte są w załączonej dokumentacji projektowej (opis, rysunki, STWiOR) i należy je wykonać zgodnie z tą dokumentacją. Urządzenia zabawowe oraz boisko nie są objęte zamówieniem.
5. Zakres prac dotyczących zabezpieczenia brzegu stawu oraz cieków wodnych mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową – opisem pkt 3.5 oraz 3.8. a także z rysunkami szczegółowymi Z.02, Z.03 oraz A.09. Określenie ilości oraz miejsce odpompowania wody ze stawu pozostają po stronie Wykonawcy.
6. Powierzchnia zabezpieczenia brzegu stawu określona jest w załączonym przedmiarze – dokumencie pomocniczym.

.

Z poważaniem